Технический райдер площадки (Новосибирск, «Первый театр» ул. Ленина,24)

1. Параметры и особенности сценической площадки

Рис. Форма и габариты площадки 

Высота потолка: высота от потолка до пола – 3,38 м., от балки до пола – 2,89м., от штанкетной решётки до пола – 3,00м.

Одежда сцены: чёрный кабинет – полное закрытие вдоль стен сценической площадки ,2 боковые кулисы, груза металлические – 7 шт,груза мягкие(мешки – 7кг) -7шт.

Помещения сцены:

- гримёрная комната малая (слева)

- тех.помещение (вент. Камера)-может быть использовано ,как 2ой (центральный) выход на сцену

- рубка техников(свет+звук) – в крайнем правом углу зрительного зала

Помещения театра:

- 2 туалетные комнаты

- буфет

- гостиная – фойе

- гардероб (напротив буфета)

- большая актёрская комната (гримёрные столы с зеркалами и подсветкой)

**! Разгрузка декораций может осуществляться только через служебный вход(с обратной стороны здания).Заезд по пр.Димитрова.**

**Хранение декораций до монтажа возможно на площадке служебной лестницы, в служебном коридоре, не загромождая проход!**

1. Светотехническая оснащённость

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Прибор | Характеристики | Кол |
| Световая консоль**Chamsys MQ60** | Линии управления: 12 Каналы: 6144 Световых приборов: до 6144 До 5000 cue Палитры: до 3096 Группы: до 1000 Поддержка медиасервера: 50 Энкодеры: 8 Фейдеры: 12 Сетевые порты: 4 Порт для внешнего монитора: 1 USB порты: 5 (4 - на задней панели, 1 - на передней панели) Аудио вход: 1 канал, 7 частотных полос RS232 MIDI in/out Встроенный UPS Светодиодная лампа: 1  | 1 |
| Рековый диммер трехфазный 12ch 220v 2000w на канал |  | 1 |
| Компактный диммер однофазный ADJ 4ch 220v 1500w на канал |  | 2 |
| DMX сплиттер | DMX сплиттер 10Ch | 1 |
| Antari Z-500 PRO FOG GENERATOR | Генератор дыма, релейный режим | 1 |
| Antari Z-1500 II PRO FOG GENERATOR | Генератор дыма, диммерный режим | 1 |
| Robe Haze 500 FT | Генератор тумана | 1 |
| ADJ Profile 17-50° | Прожектор профильный ламповый. Источник света - лампа накаливания750 Вт, температура 3200К. Zoom 17-50 | 3 |
| Anzhee FollowSpot 600 | Прожектор следящего света. Световая пушка Источник света - диод 600Вт1 Dimmer2 Strobe3 Iris4 ColWheel5 Temp | 1 |
| Anzhee Wi-DMX Transmitter Compact | Компактный передатчик беспроводного сигнала Wi-DMX (2,4 ГГц) | 5 |
| American Dj Mega Bar Tri | Светодиодная панель, 18 светодиодов по 3W, 4 режима работы: авто, звуковая активация, “Master/Slave” и DMX-управление, RGB-синтез цвета, эффект «cтробо». Управление: DMX-512.Mode: 2, 3, 4, 6, 7, 12, 54. Работает в режиме Mode 31 Red2 Green3 Blue4 Dimmer | 4 |
| Kosmos Bar18x18 Mode 11ch | Светодиодная панель 18 RGBWA- диодов (5в1) по 5 вт каждый.Звуковая активация, DMX-режим, AUTO.4-кнопочный LED дисплей на корпусе.Угол раскрытия луча 25 градусов. | 8 |
| PROсвет par led 18-15z rgbwa+uvMode 10 | Светодиодный парблайзер. Источник света - светодиод 18 шт по 15 Вт / RGBWA+UV / 15°-60° / моторизированный зум1 Dimmer2 Strobe3 Speed4 Zoom5 Red6 Green7 Blue8 White9 Amber10 UV | 2 |
| Anzhee P18-15zoom Mode 8 | Светодиодный парблайзер. Источник света - светодиод 18 шт по 15 Вт / RGBWA+UV / 15°-60° / моторизированный зум1 Dimmer2 Red3 Green4 Blue5 White6 Amber7 Int speed8 Zoom | 3 |
| Kosmos parled 6x8 rgbw | Светодиодный парблайзер 6 шт. светодиодов по 8 Вт / RGBW 1 Red2 Green3 Blue4 White5 Dimmer6 Strobe7 Col mix8 FX | 10 |
| Anzhee Pro Cbet\_1950z Патч Acme cm300zr | Cветодиодный вращающийся прожектор WASH BEAM 19 светодиодов COB по 50 Вт. / RGBW / 6°-62°, 14chУправление: DMX-512.1 Pan2 Pan F3 Tilt4 Tilt F5 P/T Speed6 Control7 Dimmer8 Shutter9 Red10 Green11 Blue12 White13 Col Preset14 Zoom | 6 |
| JB Wash Zoom | Cветодиодный вращающийся прожектор WASH BEAM 19 светодиодов COB по 50 Вт. / RGBW / 6°-62°, 16chУправление: DMX-512.1 Pan2 Pan F3 Tilt4 Tilt F5 P/T Speed6 Dimmer7 Strobe8 Red9 Green10 Blue11 White12 Zoom13 Mot Sound Sens.14 FX15 Led Sound Sens.16 Reset | 6 |
| Dialighting Led spot 250MH ZoomMode 19  | Вращающаяся голова Spot, светодиод 250 Вт.Изменяемый угол раскрытия луча от 5,5 до 30 градусов.7 цветов + белый, 7 вращающихся , стеклянных гобо + 1 открыток,8 статичных гобо + открытая позиция. Призма 8 граней.Фрост фильтр. Pan 540° Tilt 270°.Электронный диммер 0-100%, строб.Управление: DMX512, количество каналов DMX 16,181 Pan2 Pan F3 Tilt4 Tilt F5 P/T Speed6 Dimmer7 Strobe8 Color 9 Color FX10 Gobo Static11 Gobo 212 Rot Gobo13 Focus14 Zoom15 Prism16 Prism Rot17 Frost18 Self Programming | 4 |
| Светодиодный профильный прожектор RGB DLT Profile 7ch 100w | 1 Dimmer2 R3 G4 B5 whitr6 Strob7 Control | 2 |
| Ламповый прожектор рассеянного света SWTG 1000 adj питание 220v |  | 3 |

1. Звуковая оснащённость

-Ноутбук Apple MacBook Pro 15&quot; Core i7 2,6 ГГц, 16 ГБ, 512 ГБ SSD, Radeon Pro

для воспроизведения фонограмм и звуковых эффектов 1 шт

- Головная радиосистема Sennheiser EW 100 G4 8 шт

- Головная радиосистема Sennheiser EW 100 G3 8 шт

 - HSP 4-EW-3 микрофон с оголовьем Sennheiser 4 шт

 - HSP 4-EW-4 микрофон с оголовьем Sennheiser 4 шт

 - MKE 1-EW микрофоны петличные 8 шт

 - Invotone SNX 83 – мультикор 2 шт

 - USB интерфейс FOCUSRITE CLARETT 2PRE USB 1 шт

 - Хаб Satechi Aluminum TypeC Pro Hub Adapter для MacBook Pro 1 шт

 - Цифровая микшерная консоль Yamaha TF-1 1 шт

 - Стойка микрофонная WD122 4 шт

 - Антенный сплиттер Sennheiser ASA 214-UHF 2 шт

 - Пассивная ненаправленная антенна SENNHEISER A 1031-U 2шт

 - Sennheiser GZL 1019-A1 - BNC-кабель 2 шт

 - Sennheiser GZL 1019-A10 - BNC-кабель 2 шт

 - Ручные микрофоны sennheiser (3шт.): 2 третьего поколения, 1 четвертого

- Ручной микрофон shure – 1 шт.

- 1 стерео линия (сцена): 2 колонки YAMAHA 400 ватт

 - 2 стерео линия (зал): 2 колонки X-Line 250 ватт